|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Как определить модель моего продукта?** | |  | | --- | | [http://support.asus.com.tw/images/addshortcut.gif](javascript:add_shortcut())http://support.asus.com.tw/images/Spacer.gif[http://support.asus.com.tw/images/addfavorite.gif](javascript:add_favorite()) | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Руководство пользователя есть в комплекте с каждым проданным продуктом ASUS. Вы можете узнать номер модели из Руководства Пользователя или по этикетке на коробке. Номер модели написан над штрихкодом на этикетке. Кроме этого, вы ещё можете использовать следующие методы:   |  | | --- | | **http://support.asus.com.tw/images/img001.gif Материнская плата** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Method | Captured Screen | Procedure | | **1** | http://support.asus.com.tw/images/model-a7n8x-vm.jpg | **Перезагрузите пожалуйста вашу систему!!**   Нажмите клавишу "Pause/Break" когда вы увидите надпись "ASUS xxxx ACPI BIOS Revision"   Например： **A7N8X-VM** -номер наименование модели материнской платы | | **2** | http://support.asus.com.tw/images/model-p4c800-e.jpg | **Найдите пожалуйста название модели на самой материнской плате.**  Если нужно, откройте пожалуйста коробку для осмотра продукта. Номер модели указан обычно между слотами PCI.  Например： **P4C800-E** -обозначает модель платы. |  |  | | --- | | http://support.asus.com.tw/images/img001.gif**Ноутбук** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Method | Captured Screen | Procedure | | **1** | http://support.asus.com.tw/images/model-a6va.jpg | Пожалуйста закройте открытую крышку и  переверните ноутбук нижней стороной вверх. Имя вашей модели написано в разделе “MODEL”. Пожалуйста пренебрегите третьим, четвертым и пятым символами.   Например： **серия A6Va** (обозначена как A6Q00VA) |  |  | | --- | | http://support.asus.com.tw/images/img001.gif**Оптический привод** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Method | Captured Screen | Procedure | | **1** | http://support.asus.com.tw/images/model-crw4012.jpg | **Перезагрузите пожалуйста вашу систему!!**   Нажмите пожалуйста клавишу "Pause/Break" когда увидите "Detecting Secondary Master "   Например： CRW-4012A -модель оптического привода | | **2** | **http://support.asus.com.tw/images/model-crw-5224a.jpg** | **Проверьте пожалуйста номер модели на корпусе привода !!**   Например： CRW-5224A - модель оптического привода |  |  | | --- | | **http://support.asus.com.tw/images/img001.gif** **VGA карта** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Method | Captured Screen | Procedure | | **1** | **http://support.asus.com.tw/images/model-v9250-1.gif** | Щелкните пожалуйста правой кнопкой мыши на рабочем столе, потом щелкните на " **Property** " и " **Setting** ".  Например： **V9520** -модель VGA карты | | **2** | http://support.asus.com.tw/images/model-v9250-2.gif | Щелкните на " **Start** " -> " **Control Panel** " -> " **Device Manager** " -> " **System** " -> " **Display adapters** " . | | **3** | http://support.asus.com.tw/images/model-9980.jpg | **Найдите пожалуйста номер модели на самойVGA карте!!** Например： **V9980U** ---модель VGA карты |  |  | | --- | | **http://support.asus.com.tw/images/img001.gifОбложка руководства пользователя** |   http://support.asus.com.tw/images/model-name-01.jpg   |  | | --- | | http://support.asus.com.tw/images/img001.gif **Этикетка на коробке** |   http://support.asus.com.tw/images/model-name.jpg | |